# Troubleshooting VLAN

## TASK 1 : Dépannez la connectivité des VLANs

### Step 5

- L'interface se trouve dans le VLAN 10, or, elle est inactive, ce qui veut dire qu'on a oublié de créer le VLAN 10 !

Sur le switch ou ce vlan est absent, simplement taper "vlan 10" en mode conf terminal

### Step 7

- Entrez ces commandes sur le Switch 2 :

		SW2(config)#interface FastEthernet0/3
		SW2(config-if)#switchport mode trunk
		SW2(config-if)#switchport nonegociate

### Step 9

- Entrez ces commandes sur le Switch 1 :

		SW1(config)#interface FastEthernet0/3
		SW1(config-if)#switchport mode trunk
		SW1(config-if)#switchport nonegociate

### Step 13

- Entrez ces commandes sur le Switch 1 pour rétablir le bon vlan natif :

		SW1(config)#interface FastEthernet0/3
		SW1(config-if)#switchport trunk native vlan 1
	
### Step 14

- Entrez ces commandes sur le Switch 2 :

		SW2(config)#interface FastEthernet0/3
		SW2(config-if)#switchport trunk native vlan 1

### Step 16

- Entrez ces commandes sur le Switch 1 :

		SW1(config)#copy running-config startup-config

- Entrez ces commandes sur le Switch 2 :

		SW2(config)#copy running-config startup-config












