# TP : Mise en œuvre du protocole HSRP dans un réseau redondant

## 🎯 Objectif
Mettre en place une **redondance de passerelle** à l’aide du protocole **HSRP (Hot Standby Router Protocol)**, afin d’assurer la **continuité de service** en cas de défaillance d’un routeur.

---

🧱 **Réseau partagé** : 192.168.1.0/24  
🎯 **Passerelle virtuelle HSRP** : 192.168.1.1

---

## ⚙️ Étapes du TP

### 1️⃣ Configuration IP de base
Configurer les adresses IP sur les deux routeurs et le PC selon le schéma ci-dessus.  
Vérifier la connectivité entre les équipements avec la commande `ping`.

---

### 2️⃣ Configuration HSRP
Configurer HSRP sur les deux routeurs afin de partager une adresse IP virtuelle (192.168.1.1).  
Le **Router1** doit être prioritaire.

---

### 3️⃣ Vérification
Utiliser les commandes de vérification pour observer :
- Le routeur **actif**
- Le routeur **standby**
- L’adresse IP virtuelle et l’adresse MAC virtuelle associée

---

### 4️⃣ Test de bascule
1. Vérifier le rôle initial de chaque routeur.  
2. Désactiver l’interface G0/0 de Router1 pour simuler une panne.  
3. Vérifier le basculement automatique du rôle actif vers Router2.  
4. Réactiver Router1 et observer le retour automatique à l’état initial.

---

### 5️⃣ Questions de réflexion

1. Quelle est la différence entre HSRP et VRRP ?  
2. Pourquoi configure-t-on la commande `preempt` ?  
3. Que se passerait-il si les deux routeurs avaient la même priorité ?  
4. Quelle est la différence entre HSRP et une agrégation de liens (EtherChannel) ?

---

**Fin du TP.**
