# CORRECTION TP 4 - Troubleshoot de connectivité IP ayant pour cause les ACL


## Task 1 – Réparer la route par défaut :

sur le routeur Branch :

	Branch(config) #ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.201.2

Ici, toute IP d'un réseau de n'importe quelle taille sera joignable par le biais de l'adresse `209.165.201.2`

## Task 2 – Réparer une ACL :

entrer ces commandes (ou équivalent) sur le routeur branch :
	
	Branch(config) #ip access-list extended Outbound-ACL
	Branch(config-ext-nacl)#permit tcp any any eq Telnet
	Branch(config-ext-nacl)#permit tcp any any eq www

Si vous souhaitez réessayer la commande traceroute, il faut aussi penser à autoriser le trafic UDP

## Task 3 – Réparer la passerelle par défaut et la résolution de noms :

Il suffit d’aller dans la configuration de PC1 pour lui passer la bonne passerelle par défaut.
Packet Tracer n’émulant pas un système d’exploitation Windows complet, il n’y a pas de fichier Host à rectifier. Il faut simplement rectifier la passerelle par défaut le PC, et refaire un ping test, mais avec l'adresse IP du serveur cette fois, pas le choix !
