# Mettre en place des VLANs et du trunk

### Step 2

- Accédez à Switch 2 en CLI

### Step 3

- Configurez le VLAN 1 et affectez lui l'interface 10.1.1.12/24

```
  SW1(config)#interface vlan 1
  SW1(config-if)#ip address 10.1.1.12 255.255.255.0
  SW1(config-if)#exit
```
- Créons les VLANs supplémentaire, à faire sur Switch 1 ET Switch 2 !!

```
SW1(config)# vlan 10
SW1(config-vlan)#exit
SW1(config)# vlan 20
SW1(config-vlan)#exit
```
Attribuez l'interface fa 0/1 de CHAQUE SWITCH à son VLAN :

        SW1#conf t
        SW1(config-vlan)#int fa0/1
        SW1(config-if)#switchport mode access
        SW1(config-if)#switchport access vlan 10
    
        SW2#conf t
        SW2(config-vlan)#int fa0/1
        SW2(config-if)#switchport mode access
        SW2(config-if)#switchport access vlan 20

- Configurez l'interface FA 0/3 comme trunk sur **CHAQUE SWITCH**


```
SW1(config) interface fastethernet 0/3
SW1(config-if)# switchport mode trunk
SW1(config-if)#switchport nonegotiate
SW1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 1,10,20
SW1(config-if)# no shutdown

```
- Configurez l'interface FA0/13 comme trunk sur Switch 1 uniquement, puisqu'il
  fait face au routeur :


```
SW1(config-if)#int fa0/13
SW1(config-if)#switchport mode trunk
SW(config-if)#switchport nonegotiate
SW1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 1,10,20

```
### Step 7

- Faites un ping vers l'autre VLAN depuis PC1. Le ping doit échouer, pourquoi ?

*Parce qu'il n'y a pas de routage entre les VLANs, il faudrait configurer le
routeur*

## TASK 2 : Configurez un Trunk sur le routeur

### Step 1

- Accédez au Routeur en CLI

### Step 2

- Allez dans l'interface gi 0/0


```
   R(config)#enable
   R(config)#conf t
   R(config)#int gi0/0

```
### Step 3

- Éteignez l'interface


    R(config)#shutdown

### Step 4

- Supprimez toutes les adresses IP existantes sur cette interface


    R(config-if)#no ip address

- Créez 3 sous-interfaces sur Gigabit 0/0, chacun avec les IP spécifiées dans
  l'énoncé, en déclarant ces interfaces comme devant décoder les paquets tagués
  à la norme 802.1q


    R(config)#interface gi 0/0.1
    R(config)#encapsulation dot1q 1 native
    R(config)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
    R(config)#no shutdown
    R(config)#interface gi 0/0.10
    R(config)#encapsulation dot1q 10
    R(config)#ip address 10.1.10.1 255.255.255.0
    R(config)#no shutdown
    R(config)#interface gi 0/0.20
    R(config)#encapsulation dot1q 20
    R(config)#ip address 10.1.20.1 255.255.255.0
    R(config)#no shutdown
    R(config)#interface giga 0/0
    R(config)#no shutdown

**TOUT devrait être fonctionnel à ce stade.**

